|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повышенный напор** |
|  | . | **CD75** | **CD80D** | **CD100M** | **CD103M** | **CD150M** | **CD225M** | **CD250M** | **DPC300** | **CD300M** | **CD400M** | **CD500M** | **CD140M** | **CD160M** | **CD180M** |
| Дизельный двигатель | Входной патрубок [мм] | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 450 | 500 / 600 | 100 | 150 | 200 |
| Напорный патрубок [мм] | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 100 | 150 | 150 |
| Размер твердых включений [мм] | 40 | 40 | 45 | 75 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 | 125 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Дизельный двигатель\* | Yanmar L100 AE | Kubota Z482 | Perkins 403D | Perkins 404D-22T | Perkins 1104-44TA | Perkins1106D-E66TA | Perkins1106D-E66TA | Perkins1106D-E66TA | Caterpillar C9 | Caterpillar C9 | Caterpillar C18 | Perkins1104D-E44TA | Perkins1106D-E66TA (129) | Perkins1106D-E66TA (129) |
| Емкость топливного бака [л] | 5 | 72 | 72 | 170 | 390 | 475 | 475 | 850 | 850 | 550 | 1130 | 390 | 475 | 475 |
| Рабочая скорость вращения [об/мин] | 1500-2500 | 1400-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2100 | 1200-2200 | 1200-2200 | 800-1200 | 1300-1800 | 900-1200 | 800-1100 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 |
| Потребляемая мощность [кВт] | 2-4 | 2-3.5 | 3-14 | 5-30 | 7-50 | 10-100 | 15-95 | 27-120 | 65-180 | 80-180 | 120-460 | 10-78 | 17 - 105 | 20 - 110 |
| Стандартный вариант установки | Тележка | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме |
| Габариты Д х Ш х В [мм] | 1077x652x800 | 1300x784x1510 | 1300x680x1900 | 1800x1000x1900 | 2500x1300x1900 | 2950x1300x1900 | 2950x1300x1900 | 3700x1700x2200 | 3700x1700x2200 | 5000x2205x2405 | 5400x2670x2500 | 2500x1300x1900 | 2950x1300x1900 | 2950x1300x1900 |
| Вес с топливом [кг] | 150 | 569 | 1050 | 1139 | 2131 | 3100 | 3195 | 4314 | 5531 | 7750 | 11750 | 2060 | 2780 | 2758 |
| Шумопоглоща-Ющий кожух | дБ(А) на расст. 7 м | Не исп. | 54 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | Не исп. | 70 | Не исп. | Не исп. | 66 | 68 | 68 |
| Стандартный вариант установки | Не исп. | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | На раме | Не исп. | На раме | Не исп. | Не исп. | На раме | На раме | На раме |
| Габариты Д х Ш х В [мм] | Неисп. | 1621x853x1333 | 1940x1050x1500 | 2190x1050x1500 | 2890x1300x1800 | 3300x1300x1887 | 3350x1300x1887 | Неисп. | 4580x2065x2545 | Неисп. | Неисп. | 2890x1300x1800 | 3350x1300x1887 | 3350x1300x1887 |
| Вес с топливом [кг] | Не исп. | 725 | 1168 | 1400 | 2300 | 3100 | 3350 | Не исп. | 6620 | Не исп. | Не исп. | 2500 | 3455 | 3400 |
| Электрический двигатель | Номинальная мощность [кВт] | 15 | 15 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 75 | 90 | 90 | 350 | 30 | 45 | 45 |
| Напряжение [В/ кол-во фаз] | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ |
| Ном. ток [A] | 29 | 29 | 15 | 29 | 41 | 54 | 54 | 131 | 157 | 157 | 588 | 54 | 80 | 80 |
| Рабочая скорость вращения [об/мин] | 1450 или 2900 | 1450 или 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 | 1450 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Габариты Д х Ш х В [мм] | 1300x480x900 | 1350x564x1025 | 1200x740x1260 | 1600x740x1260 | 1500x900x1100 | 1750x1140x1300 | 1750x1200x1300 | 2500x1300x1500 | 3250x1550x1900 | 4160x2100x2100 | 5200x2450x3000 | 1700x1140x1250 | 1850x1140x1250 | 1850x1140x1250 |
| Вес [кг] | 306 | 390 | 500 | 590 | 625 | 910 | 945 | 2750 | 3100 | 6200 | 9525 | 1210 | 1560 | 1600 |